1. 
2. Riesgo en pasillo de resbalones aproximadamente 100mtrs de largo desde el edificio del fondo hasta la salida
3. Desprendimiento de alero en edificio de odontología
4. Puerta trasera bloqueada
5. Filtración de agua a la biblioteca y piso resbaladizo
6. Fugas de gas en laboratorios
7. Deterioro de árboles sin talar
8. Puerta de emergencia obstruida con cables
9. Sobrecarga eléctrica en toda la unidad