  File  Edit  Search  Assemble  Options  Window  Help                    1:41:39
ΙΝ[ώ]ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ D:\NASM\FUENTES\ECCUADR.ASM ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ[]Ν»
Ί         fld st0         ; <2><2>                                             
Ί         fmul dword [a]  ; <2a><2>                                            ±
Ί         fmul st1,st0    ; <2a><4a>                                           ±
Ί         fxch            ; <4a><2a>                                           ±
Ί         fmul dword [c]  ; <4ac><2a>                                          ±
Ί                                                                              ±
Ί         fld dword [b]   ; <b><4ac><2a>                                       ±
Ί         fmul st0,st0    ; <b^2><4ac><2a>                                     ±
Ί         fsub st1        ; <b^2-4ac><2a>                                      ±
Ί         fsqrt           ; <sqrt(b^2-4ac)><2a>                                ±
Ί         fld dword [b]   ; <b><sqrt(b^2-4ac)><2a>                             ±
Ί         fchs            ; <-b><sqrt(b^2-4ac)><2a>                            ±
Ί         fxch            ; <sqrt(b^2-4ac)><-b><2a>                            ±
Ί         fld st0         ; <sqrt(b^2-4ac)><sqrt(b^2-4ac)><-b><2a>             ±
Ί         fadd st0,st2    ; <-b+sqrt(b^2-4ac)><sqrt(b^2-4ac)><-b><2a>          ±
Ί         fxch            ; <sqrt(b^2-4ac)><-b+sqrt(b^2-4ac)><-b><2a>          ±
Ί         fsubp st2,st0   ; <-b+sqrt(b^2-4ac)><-b-sqrt(b^2-4ac)><2a>           ±
Ί         fdiv st0,st2    ; <(-b+sqrt(b^2-4ac)/2a><-b-sqrt(b^2-4ac)><2a>       ώ
Ί         fstp dword [xpos] ; <-b-sqrt(b^2-4ac)><2a>                           ±
Ί         wait                                                                 ±
Ί         fdiv st0        ; <(-b-sqrt(b^2-4ac))/2a>                            ±
Ί         fstp dword [xneg]     ;                                              
ΘΝIMΝΝΝ 53:18 ΝΝΝΝώ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ΔΩ
